ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Тында открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Предмет запроса котировок:** поставка медицинской мебели (столик - тележка, кушетка стационарная) для нужд ОБ на ст. Тында ОАО «РЖД» | |
| **ИТОГО начальная максимальная стоимость составляет:** 144 550,00 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. | |
| **Стоимость договора включает:** стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | |
| **2. Требования к товарам.** | |
| Требования к качеству товара | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. |
| Требования к упаковке товара | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| **3.Условия поставки товара:**   * Товар поставляется в заводской упаковке; * поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Красная Пресня, д.59 |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Сертификаты на продукцию. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во (объем)** |
| 1. Столик-тележка медицинский полимерный ярусный должен быть предназначен для выполнения различных медицинских манипуляций, размещения и хранения лекарств, инструментов, аппаратов, изделий медицинского назначения, а также внутрикорпусной транспортировки. Столики-тележки могут использоваться во всех отделениях и кабинетах ЛПУ (операционные, процедурные, перевязочные и прививочные кабинеты; больничные палаты, приемные покои, сестринские посты, лаборатории, аптеки и т.д.) независимо от их специализации: больницы, диспансеры, родильные дома, поликлиники (в том числе стоматологические), консультации, диагностические центры и т.д. Столик-тележка должен состоять из трёх пластиковых полок, закрепленных на четырёх алюминиевых стойках.  Полки столика должны иметь по две ручки, выполненные с ними заодно.  Площадь полки без ручек не менее 0,2 м2  Столик должен опираться на не менее, чем четыре поворотных колеса.  Номинальная нагрузка на полку: не менее 25 кг.  Расстояние между полками не менее 350 мм.  Колёсные опоры: 4 шт., два колеса должны иметь тормоза для предотвращения самопроизвольного качения. Диаметр не менее 75 мм.  Материал: полки: Высокопрочный АБС-пластик.  Каркас должен быть выполнен из алюминиевого профиля с химически стойким полимерным покрытием.  Габаритные размеры:  Длина: не менее 820 мм и не более 880 мм;  Глубина: не менее 420 мм и не более 480 мм;  Высота: не менее 915 мм и не более 975 мм.  Габаритные размеры полки без ручек не менее 720х420.  Масса изделия: не менее 14,3 кг и не более 17,3 кг.  Поверхности столика-тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113.  Средний срок службы не менее 5 лет.  Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.  Декларация о соответствии или сертификат о соответствии: наличие.  Регистрационное удостоверение: наличие, указать номер.  На изделии должна быть прикреплена табличка, на которой указаны:  - товарный знак предприятия — производителя  - обозначение изделия  - год выпуска  - обозначение технических условий. | шт. | 2 |
| Кушетка стационарная должна быть предназначена для общебольничного применения в больничных палатах, процедурных и смотровых кабинетах.  Состав:  Основание кушетки должно состоять из двух секций, соединённых между собой карточными петлями.  Конструкция кушетки должна быть разборная. Ножки должны быть изогнуты. Для надёжности должен быть предусмотрен соединитель, осуществляющий дополнительную фиксацию ножек кушетки. Кушетка должна быть установлена на опоры, выполненные из полимерного материала.  Предельная рабочая нагрузка: не менее 150 кг.  Материал изготовления:  Ножки – должны быть изготовлены из стальных круглых труб Ø32х1,5 мм. Каркас должен быть изготовлен из прямоугольных труб размерами 30х15х1,5 мм, которые должны иметь полимерное покрытие белого цвета.  Основание кушетки: должно быть выполнено из высококачественной химически стойкой ламинированной ДСтП толщиной не менее 16 мм, поролона (пенополиуретан) толщиной не менее 50 мм и обтянуто винилискожей мебельной.  Регулировка секций кушетки: Одна из секций (головная) должна иметь возможность регулировки с последующей фиксацией угла наклона. Угол между горизонталью и головной секцией должен регулироваться в пределах от 0° до 40°. Фиксация должна осуществляться с помощью ручки, выполненной из стали и покрытой полимерным покрытием белого цвета.  Карточные петли: 110х40 мм.  Опоры: наличие.  Габаритные размеры головной секции:  Длина не менее 430 мм и не более 450 мм;  Ширина не менее 590 мм и не более 610 мм.  Габаритные размеры кушетки:  Длина: не менее 1830 мм и не более 1890 мм;  Ширина: не менее 570 мм и не более 630 мм;  Высота: не менее 520 мм и не более 580 мм.  Масса: не менее 22,1 кг и не более 26,9 кг.  Поверхность кушетки устойчива к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113.  Средний срок службы не менее 5 лет.  Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.  Декларация о соответствии или сертификат о соответствии: наличие.  Регистрационное удостоверение: наличие, указать номер.  На изделии должна быть прикреплена табличка, на которой указаны:  - товарный знак предприятия — производителя  - обозначение изделия  - год выпуска  - обозначение технических условий. | шт. | 12 |