|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 1 к закупочной  документации 21033000045  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения людей (ОПС), автоматическому контролю средств пожарной сигнализации (ПС), техническому обслуживанию пульта централизованного наблюдения и установок охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения людей (ОПС) в комнате хранения наркотиков, кассе платных услуг  для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Тында» | | | | | | | |
| **1. Наименование услуг, их количество (объем), цены за единицу и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | |
| **Наименование услуг.** | | | | **Ед. изм.** | **Количество (объем)** | **Всего**  **Руб.** |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (ПС) - здание взрослой поликлиники (касса, КХН) | | | мес | 12 | *38188,80* |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (мониторинг) - здание взрослой поликлиники, здание детской поликлиники | | | Мес | 12 | *101836,80* |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и речевого оповещения людей - здание взрослой поликлиники, здание детской поликлиники | | | мес | 12 | *127296,00* |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | | Стоимость договора не должна превышать: 267 321,60 (Двести шестьдесят семь тысяч триста двадцать один рубль 60 копеек | | | |
| **Начальная (максимальная) цена договора включает:** компенсация издержек Исполнителя (стоимость услуг, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи). | | | | | | |
| **2. Требования к оказанию услуг.** | | | | | | |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения людей (ОПС), автоматическому контролю средств пожарной сигнализации (ПС), техническому обслуживанию пульта централизованного наблюдения и установок охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения людей (ОПС) в комнате хранения наркотиков, кассе платных услуг | | | Услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения людей (ОПС), автоматическому контролю средств пожарной сигнализации (ПС), техническому обслуживанию пульта централизованного наблюдения и установок охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения людей (ОПС) в комнате хранения наркотиков, кассе платных услуг предусматривают следующее:  1) внешний осмотр технических средств и кабельных линий;  2) чистка технических средств без вскрытия;  3) чистка и проверка внешних соединений со вскрытием только внешних крышек (без вскрытия корпусов, блоков и внутреннего устройства, при необходимости - смазка вращающихся элементов);  4) вскрытие корпуса, осмотр состояния и, при необходимости, чистка устройств и креплений;  5) проверка технического состояния работоспособности технических систем автоматической пожарной сигнализации, принятых на техническое обслуживание (в том числе проверка креплений, и внешних соединений);  6) контроль конфигурации технических средств автоматической пожарной сигнализации стационарных объектов и состояния программных настроек оборудования. Проверка режимов электропитания;  7) проверка выдачи управляющих сигналов;  8) измерения параметров кабельных линий, измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей (с составлением актов);  9) устранение неполадок в функционировании технических средств, в том числе и замена вышедших из строя технических средств систем автоматической пожарной сигнализации непосредственно на объекте балансодержателя;  10) в случае истечения срока службы - проведение технического освидетельствования на предмет возможности и целесообразности дальнейшего использования.  Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ осуществляется в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».  Проведение текущего ремонта систем автоматической пожарной сигнализации объектов (согласно ГОСТ Р 50776-95, ч.1 раздел 4, п.9.2) с целью непрерывного исправного функционирования и дальнейшего поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации, а именно в случае выхода из строя (поломки) оборудования и комплектующих элементов автоматической пожарной сигнализации. | | | |
| Требования к оказанию услуг | | | -исполнитель обязан выполнить услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом и с надлежащим качеством, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструмент, материалы, приспособления и запасные части полностью совместимые с имеющимся оборудованием, используя оптимальные методы и методики испытаний/измерений, необходимые для оказания услуг;  -услуги должны оказываться в соответствии с действующим законодательством;  - на основании заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный магазин»; | | | |
| Требования к безопасности услуг | | | 1. Персонал Исполнителя при оказании услуг обязан соблюдать нормы и правила техники безопасности, соблюдать режим работы предприятия, а также другие правила, действующие на территории Заказчика. Перед началом оказания услуг по договору задействованные специалисты Исполнителя должны пройти инструктаж по охране труда и обеспечению пожарной безопасности на объекте Заказчика.  2. Во время оказания услуг по техническому обслуживанию, текущем ремонту представитель обслуживающей организации проводит инструктаж персонала дежурной смены объекта защиты правилам эксплуатации систем пожарной автоматики, установленных на объекте защиты, и действиям при выходе из строя данных систем.  3. Исполнитель самостоятельно определяет необходимое количество квалифицированных специалистов для оказания услуг, при этом численность специалистов Исполнителя должна обеспечивать оказание услуг в установленные план-графиком сроки и в полном объеме.  4. В соответствии с требованиями подпункта б) п.8 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н, а также п.2.5 руководящего документа РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» все специалисты, выполняющие работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики на объектах защиты Заказчика, должны быть аттестованы по работе на высоте, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  Исполнитель обязан:  - Не позднее 1 (одного) месяца со дня вступления в действие договора, должен провести обследование всех систем пожарной безопасности Заказчика на предмет соответствия требованиям СНиП, НПБ, ПУЭ, СП с составлением и предоставлением Заказчику соответствующего акта обследования по каждому объекту;  - организовать безопасную доставку своих работников на места оказания услуг;  - обеспечить соблюдение своими работниками правил трудового распорядка Заказчика, правил по охране труда, пожарной и экологической безопасности. В случае допущения несчастного случая, инцидента или пожара при оказании услуг Исполнитель несет за это ответственность;  - обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправными поверенными в установленном порядке инструментами и приборами, при оказании услуг на объекте, применять Исполнителем средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях распространения рисков коронавирусной инфекции. | | | |
| Требования к качеству услуги | | | Системы автоматики и сигнализации, расположенные на объектах заказчика и находящиеся на техническом обслуживании, должны обеспечивать непрерывное исправное функционирование. | | | |
| Нормативные документы, согласно которым установлены требования | | | Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по техническому содержанию систем, установок и средств пожарной автоматики, смонтированных и введенных в эксплуатацию на предприятиях, учреждениях и организациях, в том числе:  - Руководящий документ РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;  - Руководящий документ РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;  - Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;  - ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;  - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации»;  - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;  - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;  - СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;  - Правила противопожарного режима (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390); | | | |
| **3. Требования к результатам:**  Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале учета. Исполнитель обязан составлять акты проверки работоспособности (проведения технического обслуживания) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Исполнитель оформляет и передаёт Заказчику следующие документы:  – график проведения ТО;  –порядок обращения в диспетчерскую службу Исполнителя.  Системы автоматики и сигнализации, расположенные на объектах заказчика и находящиеся на техническом обслуживании должны обеспечивать непрерывное исправное функционирование. | | | | | | |
| **4.Условия оказания услуг:**  - на основании заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный магазин»;  Круглосуточно :  - прием и обработка диспетчерской службой заявок о нарушениях в работе систем пожарной автоматики и сигнализации;  -ведение журнала регистрации заявок о нарушениях в работе систем пожарной автоматики и сигнализации.  В течение 24 часов с момента получения диспетчерской службой заявки о нарушении в работе системы пожарной автоматики и сигнализации:Устранение неисправностей в работе систем пожарной автоматики и сигнализации.  **Постоянно**  Ведение технической документации, журнала технического обслуживания, текущего ремонта систем пожарной автоматики на каждом объекте с отметками об оказанных услугах.  Исполнитель обеспечивает защиту мебели от пыли и грязи. Перестановка мебели, восстановление интерьера, отключение, включение оргтехники выполняется силами Исполнителя.  - применяемые при оказании услуг приборы, должны иметь государственную поверку (калибровку) – копии документов Исполнитель предоставляет Заказчику до заключении контракта;  - исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех услуг, производимых по настоящему техническому заданию, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам Исполнителя.  -профессиональный уровень Исполнителя: специалисты организации должны иметь сертификаты/свидетельства/удостоверения, подтверждающие квалификацию на проведение заявленных услуг, прошедшие обучение в качестве специалиста по монтажу, наладке и обслуживанию систем безопасности на базе продукции компании «Приток» и интегрированной системы «Орион-ПРО» (изготовитель – ЗАО НВП «Болид»).  - условия выполнения работ – без привлечения третьих лиц.  - консультирование Заказчика на любой стадии оказания Услуг. | | | | | | |
| **5. Место, условия и сроки.** | | | | | | |
| Место оказания услуг. | | 676282, РФ, Амурская обл., г. Тында, ул. Красная Пресня, д.59 (здание детского корпуса - г. Тында, ул. Красная Пресня, д.59/2; здание взрослой поликлиники - г. Тында, ул. Красная Пресня, д.59/3) | | | | |
| Сроки оказания услуг. | | С 01.05.2021 г. до 31.04.2022 г.(включительно). | | | | |
| **6. Форма, сроки и порядок оплаты** | | | | | | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | | Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оказания Услуг и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя. | | | | |